

Описание маршрута следования к объекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | | отсутствует | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | | отсутствует | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | | отсутствует | |
| Регулируемые переходы | - | со звуковой сигнализацией | отсутствует |
| Нерегулируемые переходы | имеется |  |  |
| Внеуличные переходы | отсутствует | с пандусом | отсутствует |
|  |  | с подъемником | отсутствует |
| Тактильные указатели | отсутствует |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | отсутствует | Съезды с уклоном более 10% | отсутствует |
| Открытые лестницы | отсутствует | Пандусы с уклоном более 8% | отсутствует |
| Поручни на лестницах | отсутствует | Поручни на пандусах | отсутствует |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер помещений по плану БТИ** | | **Наименование элемента объекта** | | | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | | | **Фактическая величина, наличие** | **Категории**  **инвалидов, для которых установлен норматив** | | | **Рекомендуемые мероприятия для адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция** | | | **Примечание** | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | |
| **1. Территория, прилегающая к объекту** (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Вход на территорию** (при наличии ограждения) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | - ширина прохода, калитки | | | ≥ 1,2 м | | | 0,9 м | К О | | | реконструкция | | |  | | |
|  | | - информация об объекте | | | наличие | | | отсутствует | К О С Г | | | установить | | |  | | |
| * 1. **Путь к главному (специализированному) входу в здание** (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Указатели направления движения | | | наличие | | | отсутствуют | *К Г* | | | установить | | |  | | |
|  | | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | | | ≥ 2,0 м | | | 1,2 м | *К* | | | реконструкция | | |  | | |
|  | | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости  Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | | | ≥ 1,2 м  не менее  2,0 1, 8 м | | | 1,2 м  соответствует | *К* | | | реконструкция | | |  | | |
|  | | Тактильная полоса перед съездом | | | > 0,8 м | | | отсутствует | С | | |  | | | не требуется | | |
|  | | Тактильная полоса перед лестницей | | | > 0,8 м | | | отсутствует | С | | |  | | | не требуется | | |
|  | | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | | | > 0,8 м | | | отсутствует | С | | |  | | | не требуется | | |
|  | | Ширина тактильной полосы | | | 0,5-0,6 м | | | отсутствует | С | | |  | | | не требуется | | |
|  | | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | | | 0,025 м | | | отсутствует | К, С, О | | |  | | |  | | |
|  | | Высота бордюров по краям пешеходных путей | | | > 0,05 м | | | 0,05 м | К, С, О | | |  | | |  | | |
|  | | Места отдыха\*\* | | | наличие | | | отсутствует | К, О | | | создать место отдыха | | |  | | |
| * 1. **Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Расстояние до входа в здание | | | < 50 м | | | отсутствует | К, О | | |  | | | отсутствует техническая возможность создания автостоянки | | |
|  | | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м | | | (не менее 1 места) | | | отсутствует | К | | |  | | |  | | |
|  | | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | | | 6х 3,6 м | | | отсутствует | К | | |  | | |  | | |
| * 1. **Открытая лестница (отсутствует)-не требуется** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ширина лестничных маршей | | | ≥ 1,35 м | | | отсутствует | О, С |  | | | | |  | | |
|  | | Марш лестницы между площадками | | | 3-12 ступеней | | | отсутствует | О, С |  | | | | |  | | |
|  | | Единообразная геометрия ступеней | | | наличие | | |  | О, С |  | | | | |  | | |
|  | | Высота подступенка | | | 0,12- 0,15 м | | |  | О, С |  | | | | |  | | |
|  | | Ширина проступей | | | 0,35-0, 4 м | | |  | С |  | | | | |  | | |
|  | | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | | | > 0,8-0,9 м | | | отсутствует | О, С |  | | | | |  | | |
|  | | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | | | наличие | | | отсутствуют | О, С |  | | | | |  | | |
|  | | Поручни с двух сторон: | | | наличие | | | отсутствует | О, С |  | | | | |  | | |
|  | | расстояние между поручнями | | | > 1,0 м | | |  | О, С |  | | | | |  | | |
|  | | высота поручней | | | 0,9 м | | |  | О |  | | | | |  | | |
|  | | нетравмирующие завершения поручней | | | наличие | | | отсутствует | О |  | | | | |  | | |
|  | | завершающие горизонтальные части поручней | | | > 0,3 м | | | - | О, С |  | | | | |  | | |
| **1.5. Пандус на рельефе - отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Высота подъема одного марша | | | ≤ 0,8 м | | | отсутствует | *К* | | | установить | | |  | | |
|  | | Угол уклона | | | ≤ 5% | | | отсутствует | *К* | | |  | | |  | | |
|  | | Поручни с двух сторон: | | | наличие | | | отсутствует | *К, О* | | |  | | |  | | |
|  | | расстояние между поручнями | | | 0,9-1,0 м | | | отсутствует | *К, О* | | |  | | |  | | |
|  | | на высоте (нижний поручень) | | | 0,7 м | | | отсутствует | *К* | | |  | | |  | | |
|  | | на высоте (верхний поручень) | | | 0,9 м | | | отсутствует | *О* | | |  | | |  | | |
|  | | нетравмирующие завершения поручней | | | наличие | | | отсутствует | *К, О* | | |  | | |  | | |
|  | | завершающие горизонтальные части поручней | | | > 0,3 м | | | отсутствует | *К, О* | | |  | | |  | | |
|  | | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | | | наличие | | | отсутствует | *К* | | |  | | |  | | |
|  | | в верхнем окончании пандуса | | | > 1,5 х 1,5 м | | | отсутствует | *К* | | |  | | |  | | |
|  | | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | | | > 1,5 х 1,5 м | | | отсутствует | *К* | | |  | | |  | | |
|  | | промежуточная площадка на повороте пути движения | | | > 1,5 х 1,5 м | | | отсутствует | *К* | | |  | | |  | | |
|  | | В нижнем окончании пандуса | | | > 1,5 х 1,5 м | | | отсутствует | *К* | | |  | | |  | | |
|  | | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | | | наличие | | | отсутствует | *К, О* | | |  | | |  | | |
| **2. Входная группа** (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Крыльцо или входная площадка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Высота площадки | | | м | | | - |  | | |  | | |  | | |
|  | | Габариты площадю-т без пандуса (ширина х глубина) | | | > 1,4 х 2 м или  1,5 х 1,85 м | | | 1 м ×0,7 м | *О, С* | | |  | | |  | | |
|  | | Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина) | | | ≥ 2, 2×2,2 м | | | отсутствует | *К* | | | установить | | |  | | |
|  | | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | | | наличие | | | отсутствует | *К, О, С* | | | установить | | |  | | |
|  | | Навес | | | наличие | | | наличие | *К, О* | | |  | | |  | | |
|  | | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | | | наличие | | | имеется | *К, О, С* | | |  | | |  | | |
|  | | Информация об объекте | | | наличие | | | отсутствует | *Г* | | | разместить | | |  | | |
|  | | Система вызова помощи | | | наличие | | | отсутствует | *К* | | |  | | |  | | |
| **2.2. Лестница наружная** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Нескользкое покрытие | | | наличие | | | отсутствует | *О, С* | | | установить | | |  | | |
|  | | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы | | | 0,6 м | | | отсутствует | *С* | | | установить | | |  | | |
|  | | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | | | 0,3-0,5 м | | | отсутствует | *С* | | | установить | | |  | | |
|  | | Контрастная маркировка крайних ступеней | | | наличие | | | отсутствует | *С* | | | установить | | |  | | |
|  | | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | | | наличие | | | отсутствует | *О, С* | | | установить | | |  | | |
|  | | Поручни с двух сторон: | | | наличие | | | отсутствует | *О, С* | | | установить | | |  | | |
|  | | высота поручней | | | 0,9 м | | | отсутствует | *О, С* | | | установить | | |  | | |
|  | | нетравмирующие завершения поручней | | | наличие | | | отсутствует | *О, С* | | | установить | | |  | | |
|  | | завершающие горизонтальные части поручней | | | > 0,3 м | | | отсутствует | *О, С* | | | установить | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | отсутствует |  | | | установить | | |  | | |
| **2.3. Пандус наружный** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ширина марша | | | > 1,0 м | | | отсутствует | *К* | | | установить | | |  | | |
|  | | Угол уклона | | | ≤ 5 % | | | отсутствует | *К* | | | установить | | |  | | |
|  | | Высота подъема одного марша (максимальная) | | | ≤ 0,8 м | | | отсутствует | *К* | | | установить | | |  | | |
|  | | Поручни с двух сторон: | | | наличие | | | отсутствует | К, О | | | установить | | |  | | |
|  | | расстояние между поручнями | | | 0,9-1,0 м | | | отсутствует | К, О | | | установить | | |  | | |
|  | | на высоте (нижний поручень) | | | 0,7 м | | | отсутствует | *К* | | | установить | | |  | | |
|  | | на высоте (верхний поручень) | | | 0,9 м | | | отсутствует | *О* | | | установить | | |  | | |
|  | | нетравмирующие завершения поручней | | | наличие | | | отсутствует | *К, О* | | | установить | | |  | | |
|  | | завершающие горизонтальные части поручней | | | ≥ 0,3 м | | | отсутствует | *К, О* | | | установить | | |  | | |
|  | | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | | |  | | | отсутствует |  | | | установить | | |  | | |
|  | | в верхнем окончании пандуса | | | ≥ 1,5 ×1,5 м | | | отсутствует | *К* | | | установить | | |  | | |
|  | | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | | | ≥ 1,5 м | | | отсутствует | *К* | | | установить | | |  | | |
|  | | промежуточная площадка на повороте пути движения | | | ≥ 1,5 ×1,5 м | | | отсутствует | *К* | | | установить | | |  | | |
|  | | в нижнем окончании пандуса | | | ≥ 1,5 ×1,5 м | | | отсутствует | *К* | | | установить | | |  | | |
|  | | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | | | наличие | | | отсутствует | *К,О* | | | установить | | |  | | |
|  | | Нескользкое покрытие | | | наличие | | | отсутствует | *К,О* | | | установить | | |  | | |
|  | | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | | | наличие | | | отсутствует | *К* | | | установить | | |  | | |
|  | | Звуковой маяк у входа\*\* | | | наличие | | | отсутствует | *С* | | | установить | | |  | | |
|  | | Световой маяк у входа\* \* | | | наличие | | | отсутствует | *Г* | | | установить | | |  | | |
| **2.4. Тамбур** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Габариты (глубина х ширина) | | | ≥ 2,3 х 1,5 м, при реконструкции — (1,5-1,8) х 2 м | 1,2 м ×1,2 м | | | *К* | | |  | | |  | | |
|  | | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | | | наличие | отсутствует | | | *К, О* | | | реконструкция | | |  | | |
|  | | Ширина дверного проема | | | ≥ 1,2 м  при реконструкции  ≥ 0, 9 м | 1,2м×2м | | | *К* | | |  | | |  | | |
|  | | Высота порога наружного, внутреннего | | | каждого элемента —  < 0,014 м, общая высота — < 0,028 м | 0,05 м/0,03 м | | | *С* | | |  | | |  | | |
|  | | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен | | | наличие | отсутствует | | |  | | | создать | | |  | | |
| 1. **Пути движения на объекте** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Лестница на уровень 1 этажа- отсутствует- не требуется** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контрастная маркировка крайних ступеней | | | наличие | | | отсутствует | *С* | | |  | | |  | | |
|  | | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | | | наличие | | | отсутствует | *О, С* | | |  | | |  | | |
|  | | Поручни с двух сторон: | | | наличие | | | наличие (с одной стороны) | *О, С* | | |  | | |  | | |
|  | | на высоте | | | 0,9 м | | | 0,9 м | *О, С* | | |  | | |  | | |
|  | | нетравмирующие завершения поручней | | | наличие | | | наличие | *О, С* | | |  | | |  | | |
|  | | завершающие горизонтальные части поручней | | | ≥ 0,3 м | | | 0,010 м | *О, С* | | |  | | |  | | |
| * 1. **Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа – отсутствует- не требуется** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ширина марша | ≥ 1,0 м | | | | | отсутствует | *К* | | |  | | | |  | |
|  | | Угол уклона | ≤ 5% | | | | | отсутствует | *К* | | |  | | | |  | |
|  | | Разворотные площадки внизу, вверху | ≥ 1,5 × 1,5 м | | | | | отсутствует | *К* | | |  | | | |  | |
|  | | Поручни с двух сторон: | наличие | | | | | отсутствует | *К, О* | | |  | | | |  | |
|  | | расстояние между поручнями | 0,9 -1,0 м | | | | | отсутствует | *К, О* | | |  | | | |  | |
|  | | на высоте (нижний поручень) | 0, 7 м | | | | | отсутствует | *К* | | |  | | | |  | |
|  | | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | | | | отсутствует | *К* | | |  | | | |  | |
|  | | Нетравмирующее завершение поручней | наличие | | | | | отсутствует | *К* | | |  | | | |  | |
|  | | Завершающие горизонтальные части поручней | ≥ 0,3 м | | | | | отсутствует | *К, О* | | |  | | | |  | |
|  | | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | | | | | отсутствует | *К* | | |  | | | |  | |
|  | | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | | | | | отсутствует | *К* | | |  | | | |  | |
|  | | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): |  | | | | | отсутствует |  | | |  | | | |  | |
|  | | стационарный | наличие | | | | | отсутствует | *К* | | |  | | | |  | |
|  | | мобильный | наличие | | | | | отсутствует | *К* | | |  | | | |  | |
| * 1. **Коридоры/ холлы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ширина полосы движения | | ≥ 1,2 м | | | 2,5 м | | *К* | | |  | | | | |  |
|  | | Разворотные площадки | | ≥ 1,5 × 1,5 м | | | отсутствуют | | *К* | | |  | | | | |  |
|  | | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина) | | ≥ 1,0 м | | | отсутствует | | *К, О* | | | установить | | | | |  |
|  | | Указатели направления движения, входа, выхода | | наличие | | | имеются | | *К,Г* | | |  | | | | |  |
|  | | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | | наличие | | | отсутствует | | *К, Г* | | | установить | | | | |  |
|  | | Речевые информаторы и маяки\*\* | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | установить | | | | |  |
|  | | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации\*\* | | наличие | | | отсутствует | | *Г* | | | установить | | | | |  |
|  | | Аудиовизуальные информационно-справочные системы.\*\* | | наличие | | | отсутствует | | *Г* | | | установить | | | | |  |
|  | | Тактильная схема. | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | установить | | | | |  |
|  | | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м): | | наличие | | | отсутствует | | *К, О, С, Г* | | | создать | | | | |  |
|  | | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения — не менее | | ≥ 1 на этаж | | | отсутствует | | *О* | | | создать | | | | |  |
|  | | для колясочников: глубина 1,5 м, ширина  Навесное оборудование, выступ в зону движения | | ≤ 1 на этаж | | | отсутствует | | *К* | | | создать | | | | |  |
|  | | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | | 0,6 м | | | отсутствует | | С | | | установить | | | | |  |
|  | | Опорные устройства | | наличие | | | отсутствует | | *О, С* | | | установить | | | | |  |
|  | | Контрастная маркировка дверных проемов\*\* | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | создать | | | | |  |
| **3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)-отсутствует –не требуется** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | | наличие | | | отсутствует | | *О, С* | | |  | | | | |  |
|  | | Контрастная маркировка | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | |  | | | | |  |
|  | | Поручни с двух сторон на лестнице: | | наличие | | | имеются (с одной стороны) | | *О* | | |  | | | | |  |
|  | | на высоте | | 0,9 м | | | 0,9 м | | *О* | | |  | | | | |  |
|  | | нетравмирующие завершения поручней | | наличие | | | имеются | | К | | |  | | | | |  |
|  | | завершающие горизонтальные части поручней | | наличие | | | имеются | | *О* | | |  | | | | |  |
| * 1. **Пандус внутренний на этаже - отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ширина марша | | ≥ 1,0 м | | | отсутствует | | *К* | | | создать | | | | |  |
|  | | Угол уклона | | ≤ 5% | | | отсутствует | | *К* | | | создать | | | | |  |
|  | | Разворотные площадки внизу, вверху | | ≥ 1,5 × 1,5 м | | | отсутствует | | *К* | | | создать | | | | |  |
|  | | Поручни с двух сторон: | | 0,9 -1,0 м | | | отсутствует | | *К, О* | | | создать | | | | |  |
|  | | на высоте (нижний поручень) | | 0, 7 м | | | отсутствует | | *К* | | | создать | | | | |  |
|  | | на высоте (верхний поручень) | | 0,9 м | | | отсутствует | | *О* | | | создать | | | | |  |
|  | | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | | наличие | | | отсутствует | | *К* | | | создать | | | | |  |
| **3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | | 0,6 м | | | отсутствует | | *С* | | | создать | | | | |  |
|  | | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | | 0,3 – 0,5 м | | | отсутствует | | *С* | | | создать | | | | |  |
|  | | Контрастная маркировка крайних ступеней | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | создать | | | | |  |
|  | | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0, 02 м | | наличие | | | отсутствует | | *О, С* | | | ремонт | | | | |  |
|  | | Поручни непрерывные с двух сторон | | наличие | | | имеются (с одной стороны) | | *О, С* | | | реконструкция | | | | |  |
|  | | На высоте | | 0,9 м | | | 0,9 м | | *О, С* | | |  | | | | |  |
|  | | Нетравмирующие завершения поручней | | наличие | | | имеется | | *О, С* | | |  | | | | |  |
|  | | Завершающие горизонтальные части поручней, вверху, внизу | | ≥ 0,3 м | | | 0,10 м | | *О, С* | | | реконструкция | | | | |  |
|  | | Цифровые контрастные обозначения этажей | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | создать | | | | |  |
|  | | Указатели номера этажа на поручни тактильные | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | создать | | | | |  |
|  | | Лестница № | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| **3.7. Лифт пассажирский - отсутствует – не требуется** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Кабина: | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | | габариты (глубина× ширина) | | При новом строительстве- ≥ 1,5 ×1,7 м, для действующих объектов - ≥1,1 × 1,4 м | | | отсутствует | | *К* | | |  | |  | | | |
|  | | ширина дверного проема | | При новом строительстве- ≥ 0,95 м, для действующих объектов –  ≥ 0,8 м | | | отсутствует | | *К* | | |  | |  | | | |
|  | | Зеркало\*\* | | наличие | | | отсутствует | | *К* | | |  | |  | | | |
|  | | Поручни\*\* | | наличие | | | отсутствует | | *О* | | |  | |  | | | |
|  | | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта\*\* | | наличие | | | отсутствует | | *Г, С* | | |  | |  | | | |
|  | | Знак доступности | | наличие | | | отсутствует | | *К* | | |  | |  | | | |
|  | | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | |  | |  | | | |
|  | | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | |  | |  | | | |
| 1. **Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Обслуживание через окно/прилавок – отсутствует - не требуется** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Высота рабочей поверхности | | 0,8 -1,1 м | | |  | | *К* | | |  | |  | | | |
|  | | Габариты зоны обслуживания (глубина) | | ≥1,2 м | | | отсутствует | | *К* | | |  | |  | | | |
|  | | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2. Обслуживание в кабинете № 1,2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ширина проема двери | | ≥ 0,9 м | | | 0,8 м | | *К* | | | замена, реконструкция | |  | | | |
|  | | Высота порога | | отсутствие | | | отсутствует | | *К, О* | | |  | | не требуется | | | |
|  | | Информация тактильная | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | установить | |  | | | |
|  | | Информация визуальная контрастная: | | наличие | | | отсутствует | | *К, О, С, Г* | | | установить | |  | | | |
|  | | размещение на высоте | | ≤ 1,8 м | | | отсутствует | | *К* | | | установить | |  | | | |
|  | | высота прописных букв | | ≥ 0,025 м | | | отсутствует | | *С* | | | установить | |  | | | |
|  | | Габариты зоны сидения (глубина) | | ≥ 1,2 м | | | отсутствует | | *О* | | | установить | |  | | | |
|  | | Зона для кресла-коляски | | ≥ 1,5 × 1,5 м | | | отсутствует | | *К* | | | создать | |  | | | |
|  | | Стол с высотой рабочей поверхности | | 0,7-0,8 м | | | 0,7 м | | *К, О* | | |  | |  | | | |
| Вкладка пои необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Обслуживание с перемещением в кабинет № (примерочная, переговорная, кабина телефона) – отсутствует - не требуется** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ширина × глубина | | | 1,5 × 1,5 м | | | отсутствует | | *К* | | |  | |  | | | |
|  | Место для сидения | | | наличие | | | отсутствует | | *О* | | |  | |  | | | |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | | | наличие | | | отсутствует | | *О* | | |  | |  | | | |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля мест для колясочников | | | ≥ 2% | | | отсутствует | | *К* | | | создать | |  | | | |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | | | ≥ 1,2м | | | отсутствует | | *К* | | | создать | |  | | | |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха | | | ≥ 2 | | | отсутствует | | *Г* | | | создать | |  | | | |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Специальная зона обслуживания инвалидов-колясочниов | | | наличие | | | отсутствует | | *К* | | | создать | |  | | | |
| **5. Санитарно-бытовые помещения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Санузел для посетителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Санузел | | | наличие | | | имеется | | *Г* | |  | | |  | | | |
| **5.2. Санузел для инвалидов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Санузел | | | наличие | | | отсутствует | | *К, О,С* | | | создать | |  | | | |
|  | Знак доступности помещения | | | наличие | | | отсутствует | | *К* | | | создать | |  | | | |
|  | Тактильная маркировка санузла | | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | создать | |  | | | |
|  | Ширина дверного проема | | | ≥ 0,9 м | | | отсутствует | | *К, О* | | | создать | |  | | | |
|  | Направление открывания дверей | | | наружное | | | отсутствует | | *К* | | | создать | |  | | | |
|  | Кабины для инвалидов: | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | количество кабин | | | > 1 шт. | | | отсутствует | | *К, О* | | | создать | |  | | | |
|  | ширина дверного проема | | | ≥ 0,9 м | | | отсутствует | | *К, О* | | | создать | |  | | | |
|  | габариты (минимальная глубина) | | | ≥ 1,8 м | | | отсутствует | | *К,О,С* | | | создать | |  | | | |
|  | габариты (минимальная ширина) | | | ≥ 1,65 м | | | отсутствует | | *К,О,С* | | | создать | |  | | | |
|  | Унитаз: | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | опорные поручни | | | наличие | | | отсутствует | | *К, О* | | | создать | |  | | | |
|  | откидные поручни\*\* | | | наличие | | | отсутствует | | *К* | | | создать | |  | | | |
|  | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | | | ≥ 0,75 ×1,2м | | | отсутствует | | *К* | | | создать | |  | | | |
|  | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | | | наличие | | | отсутствует | |  | | | создать | |  | | | |
|  | Раковина: | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | высота раковины | | | 0, 75-0, 85 м | | | отсутствует | | *К, О* | | | создать | |  | | | |
|  | опорный поручень | | | наличие | | | отсутствует | | *О* | | | создать | |  | | | |
|  | водопроводный кран с рычажной рукояткой | | | наличие | | | отсутствует | | *К, О* | | | создать | |  | | | |
|  | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа\*\* | | | наличие | | | отсутствует | | *К, О* | | | создать | |  | | | |
|  | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) | | | > 1,30 х 0,85 м | | | отсутствует | | *К* | | | создать | |  | | | |
|  | крючки для костылей (на высоте 120 см С выступом 12 см) | | | наличие | | | отсутствует | | *О* | | | создать | |  | | | |
|  | Зеркало поворотное | | | наличие | | | отсутствует | | *К, О* | | | создать | |  | | | |
|  | Писсуар на высоте от пола | | | ≤ 0,4 м или вертикальной формы | | | отсутствует | | *К* | | | создать | |  | | | |
|  | Душевые: | | |  | | |  | |  | | |  | | не требуется | | | |
|  | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | | | ≥ 0,9 -1,5 м | | | отсутствует | | *К, О* | | |  | |  | | | |
|  | размеры сиденья душевой кабины (глубина х ширина) | | | ≥ 0,48 х 0,85 м | | | отсутствует | | *К, О* | | |  | |  | | | |
|  | опорный поручень | | | наличие | | | отсутствует | | *К, О* | | |  | |  | | | |
|  | Система тревожной сигнализации | | | наличие | | | отсутствует | | *К, О, С* | | |  | |  | | | |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Средства информации и телекоммуникации на объекте** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | | | наличие | | | отсутствует | | *К, О, Г, С* | | | | создать |  | | | |
|  | Надписи: | | | наличие | | |  | | *К, О, Г, С* | | | | создать |  | | | |
|  | размещение на высоте | | | ≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м | | | отсутствует | | *К, О, Г, С* | | | |  |  | | | |
|  | высота прописных букв | | | ≥ 0, 075 м | | | отсутствует | | *К, О, Г, С* | | | |  |  | | | |
|  | освещенность | | | наличие | | | отсутствует | | *К, О, Г, С* | | | |  |  | | | |
|  | Указатели, пиктограммы: | | | наличие | | | отсутствует | | *К, О, Г, С* | | | | создать |  | | | |
|  | размещение на высоте | | | 1,3-1,4 м | | | отсутствует | | *К, О, Г, С* | | | |  |  | | | |
|  | высота прописных букв | | | ≥ 0, 075 м | | | отсутствует | | *К, О, Г, С* | | | |  |  | | | |
|  | освещенность | | | наличие | | | отсутствует | | *К, О, Г, С* | | | | создать |  | | | |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: | | | наличие | | | наличие | | *С* | | | | установить |  | | | |
|  | высота размещения | | | 1,3-1,4 м | | |  | | *С* | | | |  |  | | | |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | | создать |  | | | |
|  | на кнопках управления лифтов | | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | |  | не требуется | | | |
|  | на кабинетах санитарно-бытовых помещений | | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | | создать |  | | | |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | | | наличие (не менее 1 шт.) | | | отсутствует | | *Г* | | | | установить |  | | | |
|  | Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами | | | наличие (не менее 1 шт.) | | | отсутствует | | *С, Г* | | | | установить |  | | | |
|  | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | | | наличие | | | отсутствует | | *К* | | | | установить |  | | | |
|  | Речевые информаторы и маяки | | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | | установить |  | | | |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м | | | наличие | | | отсутствует | | *С* | | | | установить |  | | | |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | | | наличие | | | отсутствует | | *Г, С* | | | | установить |  | | | |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные материалы | | | наличие | | | отсутствует | | *К, С, О, Г* | | | | установить |  | | | |
|  | Индукционная система: | | | наличие | | | отсутствует | | *Г* | | | | установить |  | | | |
|  | стационарная | | | наличие | | | отсутствует | | *Г* | | | | установить |  | | | |
|  | переносная | | | наличие | | | отсутствует | | *Г* | | | | установить |  | | | |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

**7. ВЫВОДЫ**

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**Территория, прилегающая к зданию (участок):** отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности), выделить места отдыха (установить скамейки); обеспечить информационное сопровождение к входу доступному для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках;

